JK2520B/C JK2516/A/B/C PLC接口说明

1. -3：外部触发信号输入脚位（短路时且短路时间不低于200mS时有效）;
2. -5：电池反接时信号输出脚位（当电池反接时，两个脚位呈短路状态）；
3. -7：不合格判断信号输出脚位（当分选结果为不合格时，两个脚位呈短路状态）；

8--9：合格判断信号输出脚位（当分选结果为合格时，两个脚位呈短路状态）。